RE6 = Position sensor 🡪 XPRO2 GPIO1 🡪 pin 5

RE14 = MCAF button1 🡪 XPRO1 GPIO1 🡪 pin 5

RE15 = MCAF button2 🡪 XPRO1 GPIO1 🡪 pin 6